**Материалы изготовления и стоимость за один кв. м.**

**Для изготовления можно выбрать различные материалы обоев, каждый из которых по-своему подчеркнёт необычность вашего интерьера.**

**Флизелин** – плотность315 гр.Влагостойкий, устойчивый к УФ **нетканый** материал **с глубокой матовой поверхностью** белого цвета, с клеевым слоем. Изображения получаются яркими, сочными.

 Цена – **1500 руб/кв.м.**

**Фотобумага -** плотность 180 гр. Имеет различную текстуру поверхности: гладкую, сатинированную, гранит.

 Цена – **1600 руб/кв.м.**

**Холст натуральный CC02-U Cotton Canvas –** плотность 260 гр. Влагостойкий устойчивый **натуральный** матовый холст.

 Цена – **2400 руб/кв.м**

**Холст художественный матовый AC20 Artistic Canvas –** плотность 380 гр. Влагостойкий устойчивый **натуральный** матовый холст повышенной плотности.

Цена – **2600 руб/кв.**

**Полипропилен –** плотность 180 гр.Самоклеящийся гладкий синтетический материал, прочный на разрыв, устойчив к перепадам температуры и влаге. Поверхность матовая и глянцевая.

 **Цена - 1200 руб/кв.м.**

**Печать меньше одного кв.м рассчитывается по цене за один кв.м.**

 **Монтаж фотообоев.**

 **Монтаж фотообоев не так сложен, как может показаться.**

 1. подготовить стену, она должна абсолютно ровной.

 2. разметить стену в соответствии с размерами фотообоев.

 3. нанести клей на стену

 4. приложить панель к стене

 5. зафиксировать панель в соответствии с разметкой и другими полосами.

 6. удалить лишний клей

**В случае, если вы выбрали на клеевой основе фотообои, процесс поклейки еще проще.**

 1. подготовить стену, она должна абсолютно ровной.

 2. разметить стену в соответствии с размерами фотообоев.

 3. отогнуть защитную пленку с обратной стороны сверху на 10-15 см.

 4. закрепить обои на стене в верхней части, сверить с разметкой, при необходимости выровнять.

 5. аккуратно снимая пленку, зафиксировать панель на стене.